





TEKNİK ŞARTNAME                         Güncelleme tarihi 01/02/2025
HANÇER PRESTİGE VİLLALARI.2 : EDREMİT  PFOJESİ YAPIMI VE PROJE ÖZELLİKLERİ
PROJE BAŞLAMA TARİHİ: 01/01/2022  TESLİM TARİHİ: 30/04/2025
PLANLANAN  PROJE İNŞAAT MAXSİMUM SÜRE : 20 + 4 AY (LÜTUF SÜRESİ ) OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 AYDIR.
İNŞAAT SİSTEMİ
· TEMEL TİPİ RADYEJENERALDİR.
· DUVARLAR EKO ISI YALITIMLI TUĞLA
· MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİ İLGİLİ KANUN, YÖNETMENLİK VE ŞARTNAMELERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. İNŞAAT BU PROJELERE UYGUN YAPILACAKTIR.
VİLLA ÖZELLİKLERİ
· [bookmark: _GoBack]EŞDEĞER KOÇANLI 4+1           %40 ENERJİ TASARRUFU
· MÜSTAKİL KOÇAN
· ARSA PAYI NET 800M2
· İNŞAAT TOPLAM  BRÜT METRE KARE 750
· BODRUM KAT 110M2.ZEMİN KAT.185M2 1. KAT 145M2 GENEL TOPLAM:440 M2
· BODRUM KAT: SAUNA/FİTNES/SİNEMA ODASI/ LAVABO / WC / DUŞ ‘tan OLUŞMAKTADIR.
· ZEMİN  KAT: 1 ADET SALON, 1 ADET YEMEK ODASI, 1 ADET KAPALI MUTFAK, 1 ADET YARDIMCI MUTFAK 1 ADET EN-SUITE  MİSAFİR YATAK ODASI, KORİDOR, ÖN BALKON TERAS VE MİSAFİR WC’DEN OLUŞMAKTADIR : ÖZEL NOT:  BARBEKÜ ALANI DUŞ VC LAVABO VE ÖZEL DIŞ MUTFAK.BUZDOLABI 
· 1. KAT: 1 ADET EN-SUITE BANYOLU VE JAKUZİ ALT YAPISI  VE GİYİNME ODALI EBEVEYN YATAK ODASI, 2 ADET EN – SUITE GENÇ YATAK ODASI, 6 ADET BALKON, ÇAMAŞIR ODASI, KORİDOR  OLUŞMAKTADIR
· GARAJ YERİ 2 ARAÇLIK ALTERNATİF ARTIRILABİLİR 4 ARAÇ YERİ MEVCUT
· PEYZAJ OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ VE PROJEDE 3D LERDE GÖRÜLEN TÜM BİTKİ VE ÇİÇEKLENDİRME  NOT : PALMİYELER VE TÜM GÖRSEL LERDEKİ TAŞINA BİLİR DEMİR BAŞLAR KOLTUK MASA VE BENZERİ TEFRİŞATLAR HARİÇ
· SİTE SINIR DUVARLARI BETON ARME
DIŞ CEPHE ÖZELLİKLER  
· DIŞ CEPHE MANTOLAMA ISI YALITIM SİSTEMİ
· TÜM ISLAK ZEMİNLERE İZOLASYON UYGULANACAK ( İÇ VE DIŞ )
· MERDİVENDE   CEPHE CAM VİTRİN.
· BAHÇE ANA GİRİŞ KAPISI DEMİR KAPI.
· GARAJ GİRİŞ KAPISI DEMİR KAPI.
· PENCERE VE SÜRME KAPILAR ALÜMİNYUM ISI YALITIMLI ÇİFT CAM
· UYDU SİSTEMİ İÇİN ALT YAPI.
· İNTERNET SİSTEMİ İÇİN ALT YAPI.
· KAMERA SİSTEMİ İÇİN ALT YAPI
· AKILLI EV SİSTEMİ ALT YAPISI
· ELEKTRİK SOLAR PANEL SİSTEMİ İÇİN ALT YAPISI HAZIRLANACAK.
· AŞAĞIDA 5 TONLUK SU DEPOSU ( GÖMME OLACAK )



· KUZEYMAK ÖZEL SERİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ
·  HİDROFOR SİSTEMİ
İÇ CEPHE ÖZELLİKLERİ
· ŞÖMİNE
· YERDEN ISITMA SİSTEMİ  ( DANFOSS)
· WRF ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ ( BOSCH )
·  SICAKSU SİRKİLASYON HATTI TESİSAT SİSTEMİ
· EBEVEYN YATAK ODASI; YERLERİ LAMİNE PARKE, BALKON YERLERİ SERAMİK, GİYİNME ODASI DOLABI PARKE VE EN-SUİTE WC BANYO YERLERİ VE DUVARLARI SERAMİK DÖŞEME
· 2 ADET GENÇ ODASI YERLERİ LAMİNE PARKE, GÖMME DOLAP VE BALKON YERLERİ SERAMİK DÖŞEME
· MİSAFİR YATAK ODASI YERLERİ LAMİNE PARKE, GÖMME DOLAP VE EN-SUİTE WC BANYO YER VE DUVARLARI SERAMİK DÖŞEME
· SALON, YEMEK ODASI, MUTFAK, KORİDOR, HOL VE WC ZEMİNLERİ SERAMİK DÖŞEME
· SALON, YEMEK ODASI, MUTFAK, KORİDORLAR VE TÜM YATAK ODALARI ASMA TAVAN GİZLİ IŞIK , SPOT  
· MUTFAK WORKTOP GRANİT
· MUTFAK EVYESİ ÇELİK EVYE.
· MUTFAK DOLAPLARI MDF   KAPAKLAR HIGH GLOSS
· GİYİNME ODASI, GÖMME DOLAPLAR, VESTİYER, ÇAMAŞIR DOLABI VB.DOLAPLAR MDF
· WC VE BANYOLARDA ÖZEL TASARIMLI  LAVABO. WC LER GÖMME KLOZET KAPALI DEVRE SİSTEMİ KULLANILACAK.
· İÇ KAPILAR MDF BOYALI KAPI.
· İÇ MERDİVEN KORKULUĞU CAM KÜPEŞTE.
· BALKON KORKULUKLARI CAM KÜPEŞTE.
· İÇ MERDİVEN BASAMAKLARI DOĞAL MERMER.
· DUŞA KABİNLER DESENLİ CAM SÜRGÜLÜ KAPI
· DUŞ SETLERİ ÇİFT BAŞLI ÖZEL SET. VİTRA VEYA GROHE
· SU BATARYALARI VİTRA VEYA GROHE MARKA KULLANILACAK
· HAVUZ KENARI BARBEKÜ ALANI YARDIMCI EK MUTFAK WC DUŞ LAVABO MUTFAK DOLABI ÇELİK EVYE MANGAL VE ÇALIŞMA İÇİN WORK TOP
· HAVUZ DOĞU CEPHESİ ÖZEL TASARIM OTURMA KEYİF ALANI
· HAVUZ KENARI ÖZEL TAŞ DEKOR.
· PROJEMİZİN HAVUZU 5 METRE GENİŞLİK 10 METRE UZUNLUK OLARAK TASARLANMIŞTIR.
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